附件1
[bookmark: OLE_LINK10]采购项目需求参数表
医用离心机
▲1. LCD液晶触摸屏显示，实时显示运行参数，操作界面直观简洁；
2.适用多种容量的真空采血管，避免分离后血液重新混合；
3.全金属结构多层防爆设计，不锈钢离心腔；
▲4. 采用多级减震结构，减震效果好，具备自动平衡功能；
5. 具备电子门锁功能，运行异常将自动停机；
6. 采用食品硅胶整体密封圈，避免气溶胶外溢，保证安全；
7. 可储存≥100组用户信息；
8. 噪音值 ≤65dB(A)；
9. 最高转速：≥5000r/min；
10. 最大相对离心力：≥3800×g；
▲11. 最大分离数：≥96根采血管；
12.最大容量：4*500ml；
13.时间控制：0sec-99h59min；
14.转速精度：±10rpm；
▲15. 外观尺寸：整体500×600×400mm（L*W*H），±50mm；
▲16. 重量：范围在50Kg至80Kg之间。
[bookmark: _GoBack]（备注：1. 带“▲”的技术参数为实质性要求参数，必须达到该条件；2. 部分标注为正偏离的项目，如若达到可作为加分项。）
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